监控 C API
**********

在 3.13 版中添加。

一个扩展可能需要与事件监视系统进行交互。订阅事件和注册回调都可通过在
"sys.monitoring" 中暴露的 Python API 来完成。


生成执行事件
************

下面的函数使得扩展可以在模拟执行 Python 代码时触发监控事件。这样的函数
都接受一个 "PyMonitoringState" 结构体，其中包含有关事件激活状态的简明
信息以及事件参数，此类参数包括代表代码对象的 "PyObject*"、指令偏移量，
有时还包括额外的、事件专属的参数（请参阅 "sys.monitoring" 了解有关不同
事件回调签名的详情）。"codelike" 参数应为 "types.CodeType" 的实例或是
某个模拟它的类型。

VM 会在触发事件时禁用跟踪，因此用户不需要额外的操作。

监控函数被调用时不应设置异常，除非是下面列出的用于处理当前异常的函数。

type PyMonitoringState

   事件类型状态的表示形式。它由用户分配，但其内容则由下文描述的监控
   API 函数来维护。

下面的所有函数均在成功时返回 0 并在失败时返回 -1 (同时设置一个异常)。

请参阅 "sys.monitoring" 获取事件的描述。

int PyMonitoring_FirePyStartEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   发出 "PY_START" 事件。

int PyMonitoring_FirePyResumeEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   发出 "PY_RESUME" 事件。

int PyMonitoring_FirePyReturnEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *retval)

   发出 "PY_RETURN" 事件。

int PyMonitoring_FirePyYieldEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *retval)

   发出 "PY_YIELD" 事件。

int PyMonitoring_FireCallEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *callable, PyObject *arg0)

   发出 "CALL" 事件。

int PyMonitoring_FireLineEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, int lineno)

   发出 "LINE" 事件。

int PyMonitoring_FireJumpEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *target_offset)

   发出 "JUMP" 事件。

int PyMonitoring_FireBranchLeftEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *target_offset)

   发出 "BRANCH_LEFT" 事件。

int PyMonitoring_FireBranchRightEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *target_offset)

   发出 "BRANCH_RIGHT" 事件。

int PyMonitoring_FireCReturnEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *retval)

   发出 "C_RETURN" 事件。

int PyMonitoring_FirePyThrowEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   使用当前（即 "PyErr_GetRaisedException()" 返回的）异常发出
   "PY_THROW" 事件。

int PyMonitoring_FireRaiseEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   使用当前（即 "PyErr_GetRaisedException()" 所返回的）异常发出
   "RAISE" 事件。

int PyMonitoring_FireCRaiseEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   使用当前（即 "PyErr_GetRaisedException()" 所返回的）异常发出
   "C_RAISE" 事件。

int PyMonitoring_FireReraiseEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   使用当前（即 "PyErr_GetRaisedException()" 所返回的）异常发出
   "RERAISE" 事件。

int PyMonitoring_FireExceptionHandledEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   使用当前（即 "PyErr_GetRaisedException()" 所返回的）异常发出
   "EXCEPTION_HANDLED" 事件。

int PyMonitoring_FirePyUnwindEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

   使用当前（即 "PyErr_GetRaisedException()" 所返回的）异常发出
   "PY_UNWIND" 事件。

int PyMonitoring_FireStopIterationEvent(PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset, PyObject *value)

   发出 "STOP_ITERATION" 事件。如果 "value" 是一个 "StopIteration" 实
   例，它将被使用。在其他情况下，将新建一个 "StopIteration" 实例并以
   "value" 作为其参数。


管理监控状态
============

监控状态可在监控作用域的协助下进行管理。一个作用域通常对应一个 Python
函数。

int PyMonitoring_EnterScope(PyMonitoringState *state_array, uint64_t *version, const uint8_t *event_types, Py_ssize_t length)

   进入一个监控作用域。"event_types" 是由可从该作用域发生事件的事件 ID
   组成的数组。例如，"PY_START" 事件的 ID 值为
   "PY_MONITORING_EVENT_PY_START"，其对应数字等于
   "sys.monitoring.events.PY_START" 的以 2 为底的对数。"state_array"
   是由对应 "event_types" 中每个事件的监控状态组成的数组，它由用户进行
   分配但是由 "PyMonitoring_EnterScope()" 使用事件激活状态相关信息填充
   。"event_types" 的大小 (因而也是 "state_array" 的大小) 由 "length"
   给出。

   "version" 参数是一个指针，指向应与 "state_array" 一起由用户分配并初
   始化为 0 的值，然后仅由 "PyMonitoring_EnterScope()" 本身来设置。 它
   允许此函数确定事件状态自上次调用以来是否发生改变，并在它们未改变时
   立即返回。

   这里所称的作用域是词法意义下的作用域：一个函数、类或方法。
   "PyMonitoring_EnterScope()" 应当在进入词法作用域时被调用。在模拟一
   个递归 Python 函数之类的情况下，作用域可被重进入，并重用相同的
   *state_array* 和 *version*。当某个代码执行暂停时，例如在模拟一个生
   成器时，此作用域需要被退出并重进入。

   对应 *event_types* 的宏如下：

   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | 宏                                                 | 事件                                  |
   |====================================================|=======================================|
   | PY_MONITORING_EVENT_BRANCH_LEFT                    | "BRANCH_LEFT"                         |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_BRANCH_RIGHT                   | "BRANCH_RIGHT"                        |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_CALL                           | "CALL"                                |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_C_RAISE                        | "C_RAISE"                             |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_C_RETURN                       | "C_RETURN"                            |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_EXCEPTION_HANDLED              | "EXCEPTION_HANDLED"                   |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_INSTRUCTION                    | "INSTRUCTION"                         |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_JUMP                           | "JUMP"                                |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_LINE                           | "LINE"                                |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_PY_RESUME                      | "PY_RESUME"                           |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_PY_RETURN                      | "PY_RETURN"                           |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_PY_START                       | "PY_START"                            |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_PY_THROW                       | "PY_THROW"                            |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_PY_UNWIND                      | "PY_UNWIND"                           |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_PY_YIELD                       | "PY_YIELD"                            |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_RAISE                          | "RAISE"                               |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_RERAISE                        | "RERAISE"                             |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+
   | PY_MONITORING_EVENT_STOP_ITERATION                 | "STOP_ITERATION"                      |
   +----------------------------------------------------+---------------------------------------+

int PyMonitoring_ExitScope(void)

   退出使用 "PyMonitoring_EnterScope()" 进入的上一个作用域。

int PY_MONITORING_IS_INSTRUMENTED_EVENT(uint8_t ev)

   如果对应事件 ID *ev* 的事件属于 局部事件 则返回真值。

   Added in version 3.13.

   自 3.14 版本弃用: 此函数状态为 *soft deprecated*。
